СТ СВЕТ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для светотехнического расчёта и подбора светильников
Заполните известные вам пункты — остальное уточним сами. Чем больше данных, тем точнее расчёт в DIALux. Срок подготовки расчёта — 1–2 рабочих дня, бесплатно.
1. Заказчик
	Организация, ИНН
	

	Контактное лицо, должность
	

	Телефон
	

	E-mail
	

	Ваша роль
	☒ заказчик    ☐ проектировщик     подрядчик     дилер


2. Объект
	Наименование и адрес объекта
	

	Тип объекта
	☒ улица / дорога     территория / парковка     склад     цех / производство     спортобъект     АЗС    ☒ порт / ж/д / карьер     другое: ________

	Задача
	 новое строительство     реконструкция     замена светильников     тендер 44-ФЗ / 223-ФЗ

	Стадия
	 идея / бюджет     проект (стадия П / Р)     закупка     монтаж

	Нормативные требования
Требуемая освещённость, лк / класс освещения по СП 52.13330, если известно
	


3. Наружное освещение: улицы, дороги, территории
Заполняется, если объект наружный.
	Категория улицы / дороги
	

	Ширина проезжей части, м; число полос
	

	Тротуары, обочины (ширина, м)
	

	Схема расстановки опор
	 односторонняя     двусторонняя «напротив»     двусторонняя шахматная     по оси / разделительной

	Высота установки светильника, м
	

	Шаг опор, м; вылет кронштейна, м
	

	Опоры
	 существующие     новые     подбор вместе с нами

	Площадь / размеры площадки, м
Для территорий, парковок, складских площадок
	


4. Внутреннее освещение: склады, цеха, помещения
Заполняется, если объект внутренний.
	Размеры помещения Д × Ш × В, м
	

	Высота подвеса светильников, м
	

	Назначение помещения / вид работ
	

	Стеллажи
Высота стеллажей, ширина проходов, направление рядов
	

	Цвет / отражение потолка, стен, пола
	 светлые     средние     тёмные

	Условия среды
	 пыль     влага     мойка     вибрация     агрессивная среда     неотапливаемое

	Температура в помещении, °C (мин / макс)
	


5. Спортивные объекты и большие площадки
Для таких объектов предлагаем сборки ЗЕРО на общей поворотной раме.
	Вид объекта
	 футбольное поле     корт     стадион     порт / терминал     карьер     другое

	Размеры поля / площадки, м
	

	Уровень
	 тренировки / любительский     соревнования     ТВ-трансляции

	Мачты: количество, высота, расположение
	


6. Пожелания к светильникам
	Мощность, Вт
	 30     50     60     90     100     120     подобрать по расчёту

	Цветовая температура, K
	 2700     3000     4000     5000     5700     не важно

	Крепление
	 консоль на опору (К60)     кронштейн ±90° (КР)     подвес (ПД)     трос (ТР)     сборка

	Оптика (КСС)
	 дорожная (Ш)     узкая (К)     средняя (Г)     широкая (Д)     подобрать по расчёту

	Управление освещением
	 не требуется     датчики / диммирование     уточнить

	Другие требования
Цвет корпуса, гарантия, соответствие ТЗ тендера и т. п.
	


7. Существующее освещение (для расчёта экономии)
	Тип и мощность светильников
	 ДРЛ     ДНаТ     МГЛ     люминесцентные     LED

	Мощность одного светильника, Вт; количество, шт.
	

	Режим работы, ч/сутки; дней в году
	

	Тариф на электроэнергию, ₽/кВт·ч
	


8. Что нужно получить
	Результат
	 расчёт в DIALux (PDF)     коммерческое предложение     спецификация     IES-файлы     расчёт окупаемости

	Ориентировочное количество, шт.
	

	Желаемые сроки поставки
	

	Ориентировочный бюджет, ₽
	

	Приложения
	 план / генплан (PDF, DWG)     таблица (XLSX)     фото объекта     ТЗ / документация тендера

	Комментарий
	


Заполненный лист и приложения отправьте на sales@stsvet.ru или через форму на сайте stsvet.ru. Телефон: 8 800 600-12-85.
Дата заполнения: ____________________        Подпись: ____________________
Опросный лист ЗЕРО · стр. 1
